全自动凝血分析仪参数

1.可开展检测项目：

 PT, APTT, Fbg, TT, Extrinsic Factors (II, V, VII, X), Intrinsic Factors (VIII, IX, XI, XII)，PS，PC，AT-III, PLG, α2-AP, PC, PAI，D-Dimer, vWF:Ag,Innovance-Vwf Ac，血小板聚集等项目

2.要求检测速度：PT≥225 tests/h ，PT and APTT≥188 tests/h

3.样本筛查：具备样本HIL监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本）

4.试剂位：≥40 个

5.样本位: ≥24个连续进样

6.急诊位：≥1个

7.反应杯：能自动添加反应杯，连续添加

8.加样针：≥2根样本针，≥2根试剂针

9.闭盖穿刺功能：带盖帽样本与无盖帽样本可随即上机，保证实验室生物安全，且闭盖穿刺不影响检测速度。

10.QC系统: 仪器需自带QC系统，且最少存储30个文件/分析仪以上

11.定标曲线:

最少能保存10个试剂批号/项目、10条定标曲线/试剂批号

12.数据存储:最少4000 样本结果且带反应曲线

13.检测状态：可实时显示样本检测剩余时间